## Contexto

A energização de um banco de capacitores (Figura 1) pelo fechamento de um disjuntor resultará em uma alta corrente de pico transitória (Figura 2), denominada *inrush*. A magnitude e frequência desta corrente de pico transitória são funções:

* da tensão aplicada (ponto na onda de tensão no fechamento);
* da capacitância equivalente do circuito;
* da indutância no circuito (quantidade e localização);
* da carga no banco de capacitores no instante de fechamento;
* de qualquer amortecimento do circuito devido a resistores de fechamento ou outra resistência no circuito.

## Dados do Banco

* Potencia reativa = {{potencia\_reativa\_do\_banco}}da capacitância equivalente do circuito;
* Tensão trifásica = {{tensao\_trifasica}}da carga no banco de capacitores no instante de fechamento;
* Tensão trifásica = {{tensao\_trifasica}};
* Corrente de curto-circuito = {{corrente\_de\_curto}}.

## {{TABELA}}

## Considerações Iniciais

A corrente inrush transitória não é um fator limitante em aplicações de bancos de capacitores isolados. Contudo, quando os bancos de capacitores são comutados *back-to-back*, ou seja, quando um banco é acionado enquanto outro banco está conectado ao mesmo barramento, correntes transitórias de altas magnitude e frequência natural irão fluir entre o banco acionado e os que já estavam acionados.




Figura 1: Sistema de banco de capacitores.

Essa corrente oscilatória é limitada apenas pela impedância do banco de capacitores e pelo circuito entre o banco ou bancos energizados e o banco comutado (Banco #0), que geralmente decai para zero em uma fração de um ciclo da frequência do sistema. No caso de comutação *back-to-back*, o componente fornecido pela fonte está em uma frequência mais baixa (60 Hz) e tão pequena quando comparada a corrente *inrush*, que pode ser desprezada [[ANSI/IEEE C37.012-1979](https://ieeexplore.ieee.org/document/7035261)].

## Resultados

{{ Correntes\_figura }}

Figura 2: Corrente instantânea no banco de capacitores acionado em um ciclo da frequência fundamental.

São os valores obtidos com o reator escolhido ({{ indutância\_escolhida }}H):

* Corrente de pico: {{ corrente\_pico }}A;
* Frequência de Oscilação: {{ frequencia\_oscilacao }}Hz
* Corrente inrush / Corrente nominal: {{ inrush\_inominal }}

## Conclusão

{{ conclusao1}}, pois {{ cem }} 100.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Angelo A. Hafner**  Engenheiro Eletricista  Confea: 2.500.821.919  Crea: 045.776-5  [*aah@dax.energy*](mailto:aah@dax.energy) |  | **Tiago Machado**  Business Manager  Mobile: +55 41 99940-3744  [*tm@dax.energy*](mailto:tm@dax.energy) |